DI301 Firmware-Download per RS232:
----------------------------------

Bitte starten Sie den DI301 nach Brücken des Jumpers JP1
(Firmware-Download, siehe Betriebsanleitung Seiten 4/5) neu.

Packen Sie bitte das Archiv FW_DI301.zip in ein beliebiges Verzeichnis
aus und starten den Firmware-Download durch Aufruf der Datei _flash.bat.
Die Firmware wird als Datei mit Namen di301.hex benötigt und ist im
Archiv enthalten.

Start des DI301 nach dem Firmware-Download bitte ohne brücken des
Jumpers JP1.

Als serielle Schnittstelle am PC wird die COM1 für den Flash-Download
genutzt.
