#Profibus_DP
GSD_Revision        = 2
;
Vendor_Name         = "A.S.T. GmbH"
Model_Name          = "DI 301 DP"
Revision            = "V1.0"
Ident_Number        = 0x0939
Protocol_Ident      = 0
Station_Type        = 0
FMS_supp            = 0
Hardware_Release    = "Revision A"
Software_Release    = "V1.0.10"
;
9.6_supp            = 1
19.2_supp           = 1
93.75_supp          = 1
187.5_supp          = 1
500_supp            = 1
1.5M_supp           = 1
3M_supp             = 1
6M_supp             = 1
12M_supp            = 1
;
MaxTsdr_9.6         = 15
MaxTsdr_19.2        = 15
MaxTsdr_93.75       = 15
MaxTsdr_187.5       = 15
MaxTsdr_500         = 15
MaxTsdr_1.5M        = 25
MaxTsdr_3M          = 50
MaxTsdr_6M          = 100
MaxTsdr_12M         = 200
;
Redundancy          = 0
Repeater_Ctrl_Sig   = 0
24V_Pins            = 0
Implementation_Type = "SPC3"
;
Freeze_Mode_supp    = 0
Sync_Mode_supp      = 0
Auto_Baud_supp      = 1
Set_Slave_Add_supp  = 0
Min_Slave_Intervall = 1
;
Modular_Station     = 1
Max_Module          = 1
Modul_Offset        = 0
Max_Input_Len       = 64
Max_Output_Len      = 64
Max_Data_Len        = 128
;
Fail_Safe           = 1
Slave_Family        = 0
Max_Diag_Data_Len   = 19
;
Module 		    = "16 Byte In/4 Byte Out konsistent" 0x9F, 0xA3
EndModule
